|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 | | | | | | |
| **Հ/Հ** | **Պարկում առկա Տպիչի տեսակ** | **Քարթրիջի**  **Տեսակ\*\*** | **Մեկ լիցքավորմամբ**  **նվազագույն պահանջվող էջերի**  **տպաքանակը** | **Միավորի գինը\*\*\***  **Երեւան քաղաքում**  **ԼՈՏ 1** | **Միավորի գինը\*\*\***  **ՀՀ մարզերում**  **ԼՈՏ 2** | **Հիմնական աշխատանքի նկարագրություն** |
|
| **1** | **Canon MF421DW** | **052, 226**  **/ 052H, 226X** | **3100 / 9200** |  |  | * *Քարթրիջների Լիցքավորում և վերանորոգման հնարավոր աշխատանքներ՝* * *Քարթրիջների Թերմոժապա-վենի փոխարինում,* * *Քարթրիջների Ռետինե գլանի փոխարինում,* * *Քարթրիջների Պրոֆիլակտիկ աշխատանք,* * *Քարթրիջների Թուղթ քաշող ռետինի , Ներդիրների փոխարինում,* * *ՔարթրիջներիԱտամնանիվների մեխանիզմի փոխարինում, Ընթերցող լամպի փոխարինում,* * *ՔարթրիջներիԸնթերցող սալիկի փոխարինում,* * *Տպիչի շարժիչի փոխարինում,* * *Տպիչի վառարանի փոխարինում,* * *Սքաների/ բազմաֆունկցիոնալ տպիչի սքաների փոխարինում/վերանորոգում,* * *Տպիչի վառարանի վերանորոգում,* * *Սքաների շլեյֆի փոխարինում,* * *Տպիչի Սենսորային տվիչների փոխարինում,* * *Տպիչի Լազերի փոխարինում,* * *Տպիչի Պտտեցնող մեխանիզմի փոխարինում,* * *Տպիչի մայրական սալիկի փոխարինում* * *Տպիչի Վառարանի փոխարինում և այլ նմանատիպ աշխատանքներ* |
| **2** | **Canon MF411DW** | **719** | **2700** |
| **3** | **Canon MF443DW** | **057 / 057H** | **3100 / 10000** |
| **4** | **CANON MF247DW** | **737** | **2400** |
| **5** | **Canon MF211** | **737** | **2400** |
| **6** | **Canon MF 237W** | **737** | **2400** |
| **7** | **Canonc MF-244dw** | **737** | **2400** |
| **8** | **HP LJ pro 400** | **80A** | **2700** |
| **9** | **Canon mf 4410** | **728** | **2100** |
| **10** | **CANON IR2520** | **C-EXV 33** | **14600** |
| **11** | **Canon Imagerunner C3025i** | **C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y** | **15500** |
| **12** | **Canon i-sensys LBP613Cdw** | **045** | **1400** |
| **13** | **HP color laserjet pro m254dw** | **4 x 202A** | **1300** |
| **14** | **Canon mf 4010** | **FX10** | **2100** |
| **15** | **HP LJ 2015** | **53A** | **2500** |
| **16** | **HP LJ ProM1536dnf** | **78A** | **2100** |
| **17** | **HP LJ Pro M1212nf** | **85A** | **2100** |
| **18** | **HP LaserJet P2055** | **05A** | **2700** |
| **19** | **HP MFP M225DN** | **83A** | **2400** |
| **20** | **HP LJ 2035** | **05A** | **2700** |
| **21** | **Canon IR 2016** | **C-EXV 14** | **8300** |
| **22** | **Canon IP 2018** | **GPR-18** | **8300** |
| **23** | **Canon LBP-7660CDN** | **4 x 718** | **2000** |
| **24** | **HP LJ 1522 N** | **36A** | **2100** |
| **25** | **Epson M100 / M105** | **թանաք** | **6000** |
| **26** | **HP Color LJCP 5225N** | **307A - 4 հատ** | **70000** |
| **27** | **HP Lj Enterprise M604dn** | **81A** | **10500** |
| **28** | **HP LJ P4014n** | **64A** | **10000** |
| **29** | **HP LJ 1120** | **36A** | **2100** |
| **30** | **HP LJ M1132** | **85A** | **2100** |
|  | *\*Գնառաջարկները պետք է ուժի մեջ լինեն առնվազն 30/երեսուն/ աշխատանքային օր՝ հաշվարկված ներկայացման ժամկետից:* | | | | | |
|  | *\*\*Օգտագործվող քարթրիջների պարկում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում առաջին տաս տողերում նշված մոդելները* | | | | | |
|  | *\*\*\* Գնառաջարկը պետք է ներառի բոլոր ծախսերն, այդ թվում՝ տրանսպորտային և ՀՀ տարածքում գործող պարտադիր վճարումները և հարկերը: Տպիչների վերանորոգումն ու սպասարկումը նույնպես պետք է իրականացվի նույն մասնակցի կողմից:*  *Պայմանագրի գործողության ընթացքում քարթրիջների մոդելների փոփոխությունների  դեպքում լիցքավորման և վերանորոգման գինը պետք է պահպանվի, բացառույթամբ ՝ եթե լրացուցիչ հիմնավորումներ ներկայացվեն նոր մոդելի քարթրիջների սպասարկման առանձնահատոկությունների վերաբերյալ:* | | | | | |
|  | ***Մրցույթի մասնակից ընկերության անվանումը***  ***Լիազորված ներկայացուցչի պաշտոնը, ԱԱՀ և ստորագրություն***  Կ.Տ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |